|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на Участника: | **..................................................** |
| Седалище по регистрация: | **..................................................** |
| BIC, IBAN: | **..................................................** |
| Булстат номер/EИК | **..................................................** |
| Точен адрес за кореспонденция: | **..................................................**  *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| Телефонен номер: | **..................................................** |
| Факс номер: | **..................................................** |
| Лице за контакти: | **..................................................** |
| e mail: | **..................................................** |

**До**

**Община АПРИЛЦИ**

**5641 гр. Априлци,**

**ул. „Васил Левски” №109**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на обществената поръчка:** | *„***Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци** *”* |

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с Решението, Обявлението и документацията, във връзка с участието в процедура публично състезание за възлагане на обществената поръчка, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник, отговаря на изискванията и условията на Възложителя, като Ви предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: „**Доставка на фабрично нов специализиран автомобил за събиране и транспортиране на отпадъци** ”.

С настоящото представяме нашето Предложение за изпълнение на поръчката по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, в съответствие с Техническата спецификация към документацията.

1. Приемаме изцяло условията и изискванията на Възложителя.
2. Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, технически характеристики и оборудване на доставения от нас специализиран автомобил ще са съгласно приложена Техническа спецификация към документацията за участие.
3. Предлагаме багер със следните технически характеристики и оборудване:

**(описват се техническите характеристики на предлагания специализиран автомобил, като задължително се посочват поне стойностите на характеристиките, описани в техническата спецификация)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически характеристики** | **Минимални изисквания на Възложителя към техническите характеристики** | **Предложение на участника** |
| Базов автомобил и надстройка | фабрично нови, произведени не по-рано от 01.10.2019 г. |  |
| А. Базов автомобил | |  |
| 1. Технически допустимо общо тегло на автомобила | Минимум 18 000,00 кг. |  |
| 1. Колесна формула | 4 х 2 Блокаж на задвижващата ос |  |
| 1. Междуосово разстояние между първа и задвижваща ос | Максимум 4500 мм |  |
| 1. Натоварване на оси | 1ва ос – мин. 7000 кг.  2ра ос – мин. 12 000 кг. |  |
| 1. Двигател | Гориво – Дизел  Еко норма на изгорели газове – Евро 6 D  Мощност – мин. 200 kW  Въртящ момент – минимум 1300 Nm |  |
| 1. Скоростна кутия | Механична (Ръчна)  Брой предавки – минимум 8 за преден ход и 1 за задна скорост  Съединител – минимум 430 мм  Отвод на мощност (РТО) към скоростната кутия |  |
| 1. Спирачна система | Дискови спирачки  Двукръгова спирачна система  Датчик за износване на спирачките  ESP + ABS + EBS  Паркинг система  Моторна спирачка |  |
| 1. Окачване | Ресорно на заден мост  Блокаж на диференциала |  |
| 1. Кабина | Брой места – водач + 2 места  Волан – ляво разположение, с възможност за регулиране по височина и дълбочина  Електрическо управление на ляво и дясно стъкло  Климатик  Радио  Регулируема по височина и дълбочина шофьорска седалка на въздушна възглавница, с вградено отопление и лумбална опора  Монитор на камера за задно виждане  Мултифункционален информационен дисплей  Система за следене на осевата линия  Дигитален тахограф  Сензор за дъжд и автоматично включване на чистачките  Странични огледала, минимум две от тях с ел. управление и подгряване  Круиз контрол  Централно заключване  Ключ с дистанционно управление |  |
| 1. Резервоари за гориво и Ad Blue | Резервоар за гориво с обем минимум 300 л.  Резервоар за Ad Blue с обем минимум 50 л. |  |
| 1. Джанти и Гуми | Минимум 22 цола |  |
| 1. Светлини | Дневни светлини  Предни фарове за мъгла  Прожектор разположен в горната част на задния капак на бункера, осветяващ работната зона по време на работа през нощта  Жълта сигнална светлина  Светлоотразителни стикери и ленти |  |
| Б. Надстройка – тип „вариопреса“ | |  |
| 1. Бункер за отпадъци | Обем – минимум 15 м3  Степен на компактиране – минимум 4:1  Изработен от износоустойчива стомана с дебелина на пода, страничните стени и тавана минимум 4 мм.  Приемна вана с обем минимум 1,5 м3 и изработена от износоустойчива стомана с дебелина на дъното минимум 8 мм.  Механизъм за подаване и уплътняване на отпадъка (пресоващ механизъм), монтиран в задния капак на надстройката с възможност за работа в ръчен, полуавтоматичен и автоматичен режим.  Заден капак на бункера повдигащ се при разтоварване с хидравлични цилиндри с хидравлично заключване.  Резервоар за мръсна вода с обем минимум 70 л.  Две степенки за операторите в задната част. |  |
| 1. Повдигащ механизъм | Комбиниран, за повдигане и разтоварване на контейнери за смет тип „Бобър“ 1100 л. и кофи с вместимост 110 л. и 240 л. |  |
| 1. Системи за безопасност | Изключване работата на надстройката при наличие на оператор на задните степенки.  Автоматично ограничаване скоростта на автомобила до 30 км/ч при наличие на оператор върху задните степенки.  Блокиране на движението на заден ход на автомобила при наличие на оператор на задните степенки.  Ръкохватки за операторите за задържане при движение на автомобила когато оператор е на степенката.  Видео камера в задната част с монитор в кабината за наблюдение работата на операторите.  Аварийни бутони на пултовете за управление на операторите и водача изключващи всички функции на работа.  Управление на задния капак на бункера (отваряне и затваряне) чрез пулт с бутони, изискващи едновременна работа с две ръце.  Звуков сигнал при движение на заден ход.  Лява и дясна странични защити на автомобила. |  |
| 1. Гаранционен срок на автомобила и надстройката към него | Минимум 24 месеца |  |
| 1. Срок на доставка на автомобила и надстройката към него | Максимум 120 дни |  |

**Предлаганият от нас специализиран автомобил е със следните допълнителни технически характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Специфичен разход на гориво” измерен в g/kW** |  |
| **Максималната мощност на двигателя измерена в kW** |  |
| **Технически допустима максимална маса (тегло) на натовареното превозно средство – (тона)** |  |
| **Литрова мощност в кW / dm3** |  |
|  |  |

1. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, изразяваме нашето съгласие срокът на изпълнение на обществената поръчка да е както следва: договорът за изпълнение на поръчката влиза в сила, считано от датата на сключването му. Срока на изпълнение на доставката е **до .................................. /................................../ календарни дни**, считано от датата на сключване на договора.
2. Предлагаме гаранционен срок - **.................................. /словом/ месеца**, считано от датата на приемо - предавателния протокол**,** удостоверяващ доставката.

*(Участниците следва да предложат гаранционен срок на багера – минимум 24 месеца, считано от датата на приемо - предавателния протокол, удостоверяващ доставката)*

1. Декларираме, че срокът на валидността на нашето Техническото предложение е **3 месеца**, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме **Техническо описание, каталог /без цени/ представящи характеристиките на предлагания специализиран автомобил** на български език /или с превод на български език/ - на хартиен или електронен носител;

С посочените по-горе документи, доказваме съответствието на технически данни, описани в техническата спецификация, с предлаганите такива.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | **........./........./......... г.** |
|  |  |
| Име и фамилия | **................................................................................** |
|  |  |
| Подпис на лицето (и печат) | **................................................................................** |